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S’ha fet una estimació per a 100 usuaris/unitats. Això és escalable segons previsions en els items on efectivament s’ha detallat el número d’unitats.



Per a l’explicació de la pràctica

· Un o dos pòsters per a que la pràctica pugui ser auto-explicativa
· Un amb les instruccions en gran davant la taula de treball
· Un explicant l’objectiu de la pràctica i què és un espectrògraf


Per a la fabricació

· 50 cartolines negre mida A4 (per 100 unitats)
· 25 CDs (no es precís que siguin nous, de rebuig són els més apropiats) (per 100 unitats)
· Diversos rotlles de paper de celo
· Diverses tisores (important que tallin bé i tinguin final de punta i no arrodonit)
· (Algun cutter i regle, preferentment metàl·lica, si es possible, per ús exclusiu amb supervisió d’adult)
· 100 còpies de les instruccions (per 100 unitats)
· 100 còpies del patró (alternativament el patró podria estar imprès en blanc sobre la cartolina negre)
· Clips (per a poder fixar el patró a la cartolina a l’hora de retallar-la)

Per a la demostració:

· Diverses lluminàries:
· LED
· Fluorescent
· Halògena
· Bombeta NIR usada amb el TASI
· ...
· Un PC (pot ser un portàtil)
· Una càmera USB
· Un model construït i annexionat a la càmera USB i el PC 

Com a demostrador del resultat. Per aquells que no siguin massa destres, no tinguin temps o no tinguin paciència com a mínim vegin un en funcionament.


Cal:
· Una taula per tenir el material i poder fer la pràctica
· Un panel per tenir el pòster visible, en particular les instruccions
· Una segona taula amb les lluminàries y l’equip de demostració
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